LPT=5

;XX=
;YY=

;HLT=n 1<=n<=255
HLT=60

;LRG=2,3,4
LRG=2

;POS_HRI=0-nao imprime, 1-por cima das barras, 2-por baixo, 3-por cima e por baixo
POS_HRI=2

;FT_HRI=0,1 Fonte do codigo representado em barras
FT_HRI=1

SZX=30
ESP=10
EJCT=0;

;//0-EMPRESA, 1-CODIGO, 2-DESIGNA€ŽO, 3-OBS, 4-PRE€O, 5-IVA, 6-IVA+PRE€O, 7 -Linha em bramco
ETQ,0,1,4
CDB=1
