;/*
:ECR 12 5 
ÚÄÄ INTERVALO A PROCESSAR ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                     ³
³,T¡tulo:,#00,                                        ³
³        ,#01,                                        ³
³          ,#02,                                      ³
³,Primeiro:,#03,                                      ³
³,–ltimo..:,#04,                                      ³
³          ,#05,                                      ³
³,Primeiro:,#06,                                      ³
³,–ltimo..:,#07,                                      ³
³                                                     ³
³,Intervalos:,1§,#08,2§,#09,   ,Numerador:,#10,       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
³                                                     ³
³     &Proceder       C&onfigurar      &Cancelar      ³
³ÿ                                                    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
:FIM
