;/*

TIPO=5 // 1 - driver para o display de leds
       // 2 - driver para o display em LCD tipo PCU
       // 5 - driver para o display em LCD BPM touch

;Efeitos do display 0-Shift 1-Rotation 2-Blink 3-Clear 4-Overwrite


;Reset do display
RESET,12


; N§ colunas reais COLR e visiveis COLV
COLR=16
COLV=16


;Sauda‡„o na 1¦ linha
; 1- BOM DIA / BOA TARDE / BOA NOITE
SAUD2="   &1 ! ...",4
SAUD1="* *",1


;Identifica‡„o do artigo
;1-C˘digo 2-Abreviatura 3-Designa‡„o 4-IVA 5-Quantidade 6-Pre‡o 7-Valor
ART1="&3",4
ART2="&5 x    &6",4


;Totais do talao
;1-Total  2- Desconto  3-Recebido  4-Troco
TOTAL1="TOTAL...: &1",4
TOTAL2="RECEBIDO: &3",4


;Totais ao fazer o troco
;1-Total  2- Desconto  3-Recebido  4-Troco
TROCO1="RECEBIDO: &3",4
TROCO2="TROCO...: &4",4


;Ap˘s o fecho do tal„o
AFCH1="OGRIGADO ...",4
AFCH2="      VOLTE SEMPRE !",4


;Saˇda do programa
SAIDA1="JA ME PODE ...",2
SAIDA2="          DESLIGAR !",2
