DRV=HP
;DRV=EP
;STR,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10
;GRF,27,42,254
;DENS=60
DENS=100
; Numero de bytes por coluna 1-8 ag,  3-24 ag,  6-48 ag
;NBC=1

LPT=1
QLT=0
LGR=1
HLT=3
CPI=12
SZX=20
EJCT=1
;ESP=1

;// etiquetas papel solto 52.5x22.?
CLN,0,24,49,74
LNH,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6
; se quiser aproveitar a ultima linha. EJCT deve ser =0

;//0-EMPRESA, 1-CODIGO, 2-DESIGNA€ŽO, 3-OBS, 4-PRE€O, 5-IVA, 6-IVA+PRE€O, 7 -Linha em bramco
ETQ,0,1,1,4
CDB=1
