DEBUG=1
;BMP_FUNDO=fundo20171.jpg
;BMP_FUNDO=fundo2017-1.jpg
;BMP_FUNDO=bmp\fundo3.jpg
;BMP_FUNDO=bmp\logo_triG.jpg
BMP_FUNDO=bmp\praia1.jpg

SQL=2;
Lista_w=6
monolink=1;
;MenuStyle=2;
MenuStyle=8;

;logo=logo2.avi

;Font=nome da fonte,tamanho da letra ,largura de cada letra
;Font=Times New Roman,14
Font=Arial,-24
Font2=Arial,-24
;FONT=Open Sans,-14
;FONT=Tahoma,-14
;FONT2=Tahoma,-12
;INC_Y=14
;INC_Y1=18
;INC_Y2=10
;INC_Y3=22
;INC_X=6
;INC_Y=18
;INC_Y1=22
;INC_Y2=14
;INC_Y3=26
INC_X=9

;TAMANHO DO BUFFER DA IMPRESSORA SERIE
; COM TMBF=0 FICA DESACTIVO
TMBF=0

;DELAY SUFICIENTE PARA DESCARGA DO BUFFER DA IMPRESSORA SERIE (Em milisegundos)
DLBF=1000

; INITIALIZA€ŽO DA(S) PORTA(S) SERIES ...
; COM[1234]=[110,150,3,300,6,600,12,1200,24,2400,48,4800,96,9600],[n,s,o,i,e,p],[7,8],[1,2]
;COM1=9600,n,8,1
;COM2=300,n,8,1
;COM1=38400,n,8,1
;COM1=38400,e,8,1
;COM2=38400,n,8,1
;COM2=1200,e,7,2
;COM2=1200,e,7,2
;COM2=9600,n,8,1

DISPLAY=0
DELAY_DISPLAY=1

;COM2_DSR=0
;COM1_DSR=1
;COM1_TX=1
;
DELAY_COM=0
BPM_TOUCH=0

;PORTA SERIE PARA TELECOMANDO PIE VIA RS232 TLCMD=(1...2)
;TLCMD=2
;COM2=48,n,8,1

;N§ da licensa para os telecomandos
LICENSA=30000

;Ficheiro com sequencia ESC para abrir a gaveta
;GAVETA_FIC=GAV3
;GAVETA_FIC=GAVETA
;GAVETA2_FIC=GAV1
GAVETA_FIC=GAVETA

;Porta onde esta ligada a gaveta.
;GAVETA_PRT=0
;GAVETA_PRT=4 == COM1
GAVETA_PRT=4
;GAVETA2_PRT=5

;Imprime taloes. 
IMPRIME=1

;Junta Artigos iguais no talao. 
JUNTA=1
usa_mesas=0
;opc_tamx_bts=80
;opc_tamy_bts=40
;tamx_bts=120
;tamy_bts=120
;opc_tamx_bts=90
;opc_tamy_bts=45
;tamx_bts=100
;tamy_bts=85
;bmp_fundo=bmp\cliffs.bmp
;bmp_fundo=fundo4.bmp
;bmp_fundo=empis.bmp
;bmp_fundo=mega2vd.bmp
;bmp_fundo=inter.bmp
;bmp_fundo=logo.bmp
;bmp_fundo=bmp2\nuvens.bmp
;bmp_fundo=fundo.bmp
;bmp_fundo=fundo2.bmp
;bmp_fundo=fundo3.bmp
;bmp_fundo=bmp3\montemp.bmp
;bmp_fundo=\fctrw\bmp\beach.bmp
;bmp_fundo=\fctrw\beach.jpg

; ************      Sec‡„o WAV   ******************
WAV_BOTAO1=c:\windows\media\chord.wav
WAV_BOTAO1=cafe.wav

