
                        TMUSB device driver version 8.00b

                                                                   2019/09/13
                                                     セイコーエプソン株式会社

１．はじめに
------------
    TMUSB は EPSON TM/EU/BAシリーズのデバイスと通信するための USB デバイスドラ
  イバーです。
    デバイスドライバーのインストールはデバイスウィザードに従って行いますが、本
  ユーティリティにて TMUSB デバイスドライバーのサイレントインストールが行えます
  。

２．TMUSB 動作環境
------------------
2.1 動作 OS
  ・ Microsoft(R) Windows 10(R) 32bit Version
  ・ Microsoft(R) Windows 10(R) 64bit Version
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 64bit Version
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 64bit Version


  ※ 上記OSをベースとしたEmbedded系OSにも対応しています。
  ※ Windows 8.1以前のOSにはTMUSB device driver version 7.10bをインストールしてください。
  ※ Microsoft, Windows, Windows Serverは、米国 Microsoft Corporation の、米国
     、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
    インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはそ
    の子会社の商標または登録商標です。
  ※ 引用した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
  

2.2 動作 USB ドライバースタック
  Microsoft(R) 製(OS標準)のドライバースタックをお使いください。
  また、Microsoft(R) 製の USB ドライバースタックは最新のものをご使用
  ください。サードパーティ製の USB ドライバースタックでの動作は保証していません
  。


2.3 動作 USB HUB
  ・ USB 1.1 規格のHUB(Full Speed 対応)
  ・ USB 2.0 規格のHUB(High Speed 対応)
  ・ USB 3.0 規格のHUB(Super Speed 対応)
  ※ USB 1.0 規格の USB HUBの動作は保証していません。
  ※ USB 2.0 High Speed に対応した PC に、USB 2.0 HUB経由でデバイスを接続す
     ると、USB 2.0 High Speed に対応していないデバイスでも、USB 2.0 High Spe
     ed 接続となりますので、USB 2.0 High Speed 接続時の使用条件に従ってくだ
     さい。

2.4 動作デバイス
  ・EPSON TM/EU/BAシリーズのデバイス
  
2.5 動作 USB 接続
  ・最大 HUB 数         5 段
  ※ USB 2.0 規格に適合している USB ケーブル、USB HUBを使用すること
  

３．ファイルの説明
------------------
  以下のようなフォルダ・ファイル構成となっています。

   + TMUSB800b
     + SETUP.exe
     + TMUSBXP ..................32bitOS用のTMUSBが入っているフォルダ
     + TMUSB64 ..................64bitOS用のTMUSBが入っているフォルダ
     + ReadMeJ.txt
     + ReadMeE.txt

４．デバイスドライバーのインストール方法
----------------------------------------

  インストール/アップデート作業を行う場合は管理者権限で実行する必要があります。

4.1 ドライバーのインストール/アップデート手順

  1) USB ケーブルで接続されたすべてのデバイスの電源をOFFにします
  2) コマンドプロンプトでSETUP プログラムを実行します。必要に応じて起動時オプションをつけてください。
     起動時オプションの詳細は4.2．起動時オプションを参照ください。
  3) インストールが完了したらデバイスの電源を投入します

    使用許諾契約が表示されます。内容をご確認頂き同意される場合は、「使用許諾契
    約に同意する」を選択し、インストールボタンを押してください。
    
    SETUP プログラムが ドライバ情報ファイル(INF)とドライバファイル(SYS)をシステ
    ムにコピーします。

    セットアッププログラムはインストール結果を 環境変数 ERRORLEVEL に返します
      0    : 成功した
      2    : インストールファイルが見つからなかった
      1151 : サポートされていない OS で実行した
      1223 : ユーザがインストールをキャンセルした
      3010 : インストールは成功したが、システムのリブートが必要

4.2．起動時オプション

    -s2 サイレントインストール
        既にインストールされているドライバが新しければインストールしない
    -p1 デバイス省電力機能を有効にします
    -p2 デバイス省電力機能を無効にします

4.3. TM-C100のインストール時の注意

    TM-C100 本体をホストPCに接続する前に必ず、TMUSB の SETUP プログラムを
  実行、または、TM-C100 用のプリンタドライバを先にインストールしてください。
    もし、TM-C100 を PC に接続し電源を入れてもデバイスマネージャに
 「EPSON USB Controller for TM/BA/EU Series」が表示されない場合は、以下
  の手順で復帰させてください。

    1) TM-C100 を PC に接続し電源を入れます
    2) デバイスマネージャに「USB 印刷 Support」が表示されている場合「USB Printi
       ng Support」を右クリックし「削除」を選択します
    3) TM-C100 の電源を入れ直します
    4) デバイスマネージャに「EPSON USB Controller for TM/BA/EU Series」が表示さ
       れるか確認します

５．制限事項
------------
  ・ インストールは必ず管理者権限で行ってください
  ・ TMUSBドライバーを利用しているアプリケーションを終了してからセットアッププ
     ログラムを実行してください
  ・ プリンターに印字中に、電源のOFF/ONや、ケーブルの抜き差しはしないでください
  ・ デバイスの電源をOFFにした後、TMUSBドライバーがアンインストールされる時間
     (約５秒)待ってからデバイスの電源をONしてください
  ・ デバイスドライバがロードされている状態（デバイスの電源がONの状態）でセット
     アッププログラムを実行した場合には、メモリ中のデバイスドライバの更新が行わ
     れません。デバイスの電源OFF/ONまたはシステムの再起動を行ってください
     
  ・コンピューターをスタンバイ/休止状態へ移行中にデバイスの電源を切る、もしく
     はUSBのケーブルを抜くと、OSの制限でシステムが不安定になることがあります。
     印刷アプリケーションを終了、もしくはデバイスの電源をOFFにしてからコンピュ
     ーターをスタンバイ/休止状態にしてください

６．TMUSB ドライバ履歴
----------------------
  ・ 2019/09/13 Version 8.00b Windows 10のセキュリティ機能に対応。Windows 8.1以前をサポートOSから除外

--- EOF ---
