drivers_lin	CREATE TABLE `drivers_lin` (
  `IDX` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `linha` int(5) default NULL,
  `cor` int(5) default NULL,
  `driver` char(16) default NULL,
  `pos` int(5) default NULL,
  `descr` char(42) default NULL,
  `seq` char(72) default NULL,
  `rsv` char(58) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`IDX`),
  UNIQUE KEY `Drivers_lin_1` (`driver`,`linha`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=166 DEFAULT CHARSET=latin1	;
1	15	0	EPSON.DRV	2	10 CPI - 80c em A4	27+´P´		;
2	20	0	EPSON.DRV	3	12 CPI - 96c em A4	27+´M´		;
3	10	0	EPSON.DRV	1	Reset da impressora	27+64		;
4	5	0	EPSON.DRV	0	Salto de p gina	12		;
5	25	0	EPSON.DRV	4	15 CPI - 120c em A4	27+´g´		;
6	30	0	EPSON.DRV	5	17 CPI - 136c em A4	27+"P"		;
7	35	0	EPSON.DRV	6	20 CPI - 160c em A4	27+"!"		;
8	40	0	EPSON.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´6´+27+´t´+1		;
9	45	0	EPSON.DRV	8	Inicio de Bold (Negrito)	27+´E´		;
10	50	0	EPSON.DRV	9	Fim de Bold (Negrito)	27+´F´		;
11	55	0	EPSON.DRV	10	Inicio de dupla passagem	27+´G´		;
12	60	0	EPSON.DRV	11	Fim de dupla passagem	27+´H´		;
13	65	0	EPSON.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+"W1"		;
14	70	0	EPSON.DRV	13	Fim de alargado	27+"W0"		;
15	75	0	EPSON.DRV	14	Espa‡amento entre linhas 1	27+´3´		;
16	80	0	EPSON.DRV	15	Espa‡amento entre linhas 2	27+´3´+20		;
17	85	0	EPSON.DRV	16	Espa‡amento entre linhas 3	27+´3´+30		;
18	90	0	EPSON.DRV	17	Impress„o em Draft	27+´x´		;
19	95	0	EPSON.DRV	18	Impress„o em Qualidade	27+´x´+1		;
20	100	0	EPSON.DRV	19	Fonte 1	27+´x´+1+27+´k´		;
21	105	0	EPSON.DRV	20	Fonte 2	27+´x´+1+27+´k´+1		;
22	110	0	EPSON.DRV	21	Fonte 3	27+´x´+1+27+´k´+2		;
23	115	0	EPSON.DRV	22	N§ de linhas por folha	27+"CH"		;
24	120	0	EPSON.DRV	23	Inicio de It lico			;
25	125	0	EPSON.DRV	24	Fim de It lico			;
26	125	0	IBMPROP.DRV	24	Fim de It lico			;
27	120	0	IBMPROP.DRV	23	Inicio de It lico			;
28	115	0	IBMPROP.DRV	22	N§ de linhas por folha	27+"CH"		;
29	110	0	IBMPROP.DRV	21	Fonte 3	27+´k´+2		;
30	105	0	IBMPROP.DRV	20	Fonte 2	27+´k´+1		;
31	100	0	IBMPROP.DRV	19	Fonte 1	27+´k´		;
32	95	0	IBMPROP.DRV	18	Impress„o em Qualidade			;
33	90	0	IBMPROP.DRV	17	Impress„o em Draft			;
34	85	0	IBMPROP.DRV	16	Espa‡amento entre linhas 3	27+´3´+30		;
35	80	0	IBMPROP.DRV	15	Espa‡amento entre linhas 2	27+´3´+20		;
36	75	0	IBMPROP.DRV	14	Espa‡amento entre linhas 1	27+´3´		;
37	70	0	IBMPROP.DRV	13	Fim de alargado	27+"W0"		;
38	65	0	IBMPROP.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+"W1"		;
39	60	0	IBMPROP.DRV	11	Fim de dupla passagem	27+´H´		;
40	55	0	IBMPROP.DRV	10	Inicio de dupla passagem	27+´G´		;
41	50	0	IBMPROP.DRV	9	Fim de Bold (Negrito)	27+´F´		;
42	45	0	IBMPROP.DRV	8	Inicio de Bold (Negrito)	27+´E´		;
43	40	0	IBMPROP.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´6´		;
44	35	0	IBMPROP.DRV	6	20 CPI - 160c em A4	27+15		;
45	30	0	IBMPROP.DRV	5	17 CPI - 136c em A4	15		;
46	25	0	IBMPROP.DRV	4	15 CPI - 120c em A4	27+´g´		;
47	20	0	IBMPROP.DRV	3	12 CPI - 96c em A4	27+´:´		;
48	15	0	IBMPROP.DRV	2	10 CPI - 80c em A4	18		;
49	10	0	IBMPROP.DRV	1	Reset da impressora			;
50	5	0	IBMPROP.DRV	0	Salto de p gina	12		;
51	5	0	HP600.DRV	0	Salto de p gina	12		;
52	10	0	HP600.DRV	1	Reset da impressora	27+´E´		;
53	15	0	HP600.DRV	2	10 CPI - 80c em A4	27+"(s10H"		;
54	20	0	HP600.DRV	3	12 CPI - 96c em A4	27+"(s12H"		;
55	25	0	HP600.DRV	4	15 CPI - 120c em A4	27+"(s15H"		;
56	30	0	HP600.DRV	5	17 CPI - 136c em A4	27+"(s17H"		;
57	35	0	HP600.DRV	6	20 CPI - 160c em A4	27+"(s20H"		;
58	40	0	HP600.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+"(4S"		;
59	45	0	HP600.DRV	8	Inicio de Bold (Negrito)	27+"(s3B"		;
60	50	0	HP600.DRV	9	Fim de Bold (Negrito)	27+"(s0B"		;
61	55	0	HP600.DRV	10	Inicio de dupla passagem	27+"(s3B"		;
62	60	0	HP600.DRV	11	Fim de dupla passagem	27+"(s0B"		;
63	65	0	HP600.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+"(s5H"		;
64	70	0	HP600.DRV	13	Fim de alargado	27+"(s10H"		;
65	75	0	HP600.DRV	14	Espa‡amento entre linhas 1	27+"&l10D"		;
66	80	0	HP600.DRV	15	Espa‡amento entre linhas 2	27+"&l9D"		;
67	85	0	HP600.DRV	16	Espa‡amento entre linhas 3	27+"&l8D"		;
68	90	0	HP600.DRV	17	Impress„o em Draft	27+"(s1Q"		;
69	95	0	HP600.DRV	18	Impress„o em Qualidade	27+"(s2Q"		;
70	100	0	HP600.DRV	19	Fonte 1	27+"(s2T"		;
71	105	0	HP600.DRV	20	Fonte 2	27+"(s2T"		;
72	110	0	HP600.DRV	21	Fonte 3	27+"(s8T"		;
73	115	0	HP600.DRV	22	N§ de linhas por folha	27+"&l70P"		;
74	120	0	HP600.DRV	23	Inicio de It lico	27+"(s1S"		;
75	125	0	HP600.DRV	24	Fim de It lico	27+"(s0S"		;
76	5	0	HP5l.DRV	0	Salto de p gina	12		;
77	10	0	HP5l.DRV	1	Reset da impressora	27+´E´		;
78	15	0	HP5l.DRV	2	10 CPI - 80c em A4	27+"(s10H"		;
79	20	0	HP5l.DRV	3	12 CPI - 96c em A4	27+"(s12H"		;
80	25	0	HP5l.DRV	4	15 CPI - 120c em A4	27+"(s15H"		;
81	30	0	HP5l.DRV	5	17 CPI - 136c em A4	27+"(s17H"		;
82	35	0	HP5l.DRV	6	20 CPI - 160c em A4	27+"(s20H"		;
83	40	0	HP5l.DRV	7	Caracteres Portugueses			;
84	45	0	HP5l.DRV	8	Inicio de Bold (Negrito)	27+"(s3B"		;
85	50	0	HP5l.DRV	9	Fim de Bold (Negrito)	27+"(s0B"		;
86	55	0	HP5l.DRV	10	Inicio de dupla passagem	27+"(s3B"		;
87	60	0	HP5l.DRV	11	Fim de dupla passagem	27+"(s0B"		;
88	65	0	HP5l.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+"(s5H"		;
89	70	0	HP5l.DRV	13	Fim de alargado	27+"(s10H"		;
90	75	0	HP5l.DRV	14	Espa‡amento entre linhas 1	27+"&l10D"		;
91	80	0	HP5l.DRV	15	Espa‡amento entre linhas 2	27+"&l9D"		;
92	85	0	HP5l.DRV	16	Espa‡amento entre linhas 3	27+"&l8D"		;
93	90	0	HP5l.DRV	17	Impress„o em Draft	27+"(s1Q"		;
94	95	0	HP5l.DRV	18	Impress„o em Qualidade	27+"(s2Q"		;
95	100	0	HP5l.DRV	19	Fonte 1	27+"(s2T"		;
96	105	0	HP5l.DRV	20	Fonte 2	27+"(s2T"		;
97	110	0	HP5l.DRV	21	Fonte 3	27+"(s8T"		;
98	115	0	HP5l.DRV	22	N§ de linhas por folha	27+"&l70P"		;
99	120	0	HP5l.DRV	23	Inicio de It lico	27+"(s1S"		;
100	125	0	HP5l.DRV	24	Fim de It lico	27+"(s0S"		;
101	135	0	EPSON.DRV	26	Fim de sublinhado			;
102	130	0	EPSON.DRV	25	Inicio de sublinhado			;
103	130	0	HP600.DRV	25	Inicio de sublinhado			;
104	135	0	HP600.DRV	26	Fim de sublinhado			;
105	130	0	IBMPROP.DRV	25	Inicio de sublinhado			;
106	135	0	IBMPROP.DRV	26	Fim de sublinhado			;
107	130	0	HP5l.DRV	25	Inicio de sublinhado			;
108	135	0	HP5l.DRV	26	Fim de sublinhado			;
109	5	0	SAM200.DRV	0	Salto de p gina	"









"		;
110	10	0	SAM200.DRV	1	Reset da impressora	27+´@´		;
111	15	0	SAM200.DRV	2	12 CPI - 32c	27+´!´+254		;
112	20	0	SAM200.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+´!´+´!´		;
113	25	0	SAM200.DRV	13	Fim de alargado	27+´!´+1		;
114	16	0	SAM200.DRV	3	16 CPI - 40c	27+´!´+1		;
115	17	0	SAM200.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´t´+3		;
116	5	0	TM300.DRV	0	Salto de p gina	"









"+27+´i´		;
117	10	0	TM300.DRV	1	Reset da impressora	27+´@´		;
118	15	0	TM300.DRV	2	12 CPI - 33c	27+´!´+254		;
119	16	0	TM300.DRV	3	16 CPI - 40c	27+´!´+1		;
120	17	0	TM300.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´t´+3		;
121	40	0	TM300.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+´!´+33		;
122	45	0	TM300.DRV	13	Fim de alargado	27+´!´+1		;
123	50	0	TM300.DRV	25	Inicio de sublinhado	27+"-1"		;
124	55	0	TM300.DRV	26	Fim de sublinhado	27+"-0"		;
125	60	0	TM300.DRV	27	Dupla altura	27+´!´+17		;
126	65	0	TM300.DRV	28	Fim de dupla altura	27+´!´+1		;
127	5	0	NECP20.DRV	0	Salto de p gina	12		;
128	10	0	NECP20.DRV	1	Reset da impressora	28+64		;
129	15	0	NECP20.DRV	2	10 CPI - 80c em A4	27+´P´		;
130	20	0	NECP20.DRV	3	12 CPI - 96c em A4	27+´M´		;
131	25	0	NECP20.DRV	4	15 CPI - 120c em A4	27+´g´		;
132	30	0	NECP20.DRV	5	17 CPI - 136c em A4	27+"P"		;
133	35	0	NECP20.DRV	6	20 CPI - 160c em A4	27+"!"		;
134	40	0	NECP20.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´R´+17		;
135	45	0	NECP20.DRV	8	Inicio de Bold (Negrito)	27+´E´		;
136	50	0	NECP20.DRV	9	Fim de Bold (Negrito)	27+´F´		;
137	55	0	NECP20.DRV	10	Inicio de dupla passagem	27+´G´		;
138	60	0	NECP20.DRV	11	Fim de dupla passagem	27+´H´		;
139	65	0	NECP20.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+"W1"		;
140	70	0	NECP20.DRV	13	Fim de alargado	27+"W0"		;
141	75	0	NECP20.DRV	14	Espa‡amento entre linhas 1	27+´3´		;
142	80	0	NECP20.DRV	15	Espa‡amento entre linhas 2	27+´3´+20		;
143	85	0	NECP20.DRV	16	Espa‡amento entre linhas 3	27+´3´+30		;
144	90	0	NECP20.DRV	17	Impress„o em Draft	27+´x´		;
145	95	0	NECP20.DRV	18	Impress„o em Qualidade	27+´x´+1		;
146	100	0	NECP20.DRV	19	Fonte 1	27+´x´+1+27+´k´		;
147	105	0	NECP20.DRV	20	Fonte 2	27+´x´+1+27+´k´+1		;
148	110	0	NECP20.DRV	21	Fonte 3	27+´x´+1+27+´k´+2		;
149	115	0	NECP20.DRV	22	N§ de linhas por folha	27+"CH"		;
150	120	0	NECP20.DRV	23	Inicio de It lico			;
151	125	0	NECP20.DRV	24	Fim de It lico			;
152	130	0	NECP20.DRV	25	Inicio de sublinhado			;
153	135	0	NECP20.DRV	26	Fim de sublinhado			;
154	5	0	DP1014.DRV	0	Salto de p gina	"






"		;
155	10	0	DP1014.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)			;
156	7	0	DP1014.DRV	3	12 CPI - 96c em A4			;
157	6	0	DP1014.DRV	2	10 CPI - 80c em A4			;
158	15	0	DP1014.DRV	13	Fim de alargado			;
159	5	0	SAM350.DRV	0	Salto de p gina	"







"+27+´m´		;
160	10	0	SAM350.DRV	1	Reset da impressora	27+´@´		;
161	15	0	SAM350.DRV	2	12 CPI - 32c	27+´!´+254		;
162	16	0	SAM350.DRV	3	16 CPI - 40c	27+´!´+1		;
163	17	0	SAM350.DRV	7	Caracteres Portugueses	27+´t´+3		;
164	20	0	SAM350.DRV	12	Alargado (reduz para metade os CPI)	27+´!´+´!´		;
165	25	0	SAM350.DRV	13	Fim de alargado	27+´!´+1		;
